Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 84/2017

Burmistrza Przasnysza z dnia 4 października 2017r.

**WYKAZ DRÓG**

**WEDŁUG STANDARDÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA**

**STANDARD I ZUD obejmuje**

1. Rynek – ciąg jezdny wokół placu rynku 345 mb,

**STANDARD II ZUD obejmuje ulice**

**Tabela A**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Makowska na odcinku od ronda DK57 do małego ronda ul. Mostowej./ razem z małym rondem/ – 219 mb, 2. Świerczewo – 638 mb, 3. Ostrołęcka – 347 mb, 4. Mostowa – 246 mb, 5. Osiedlowa – 245 mb, 6. Orlika – 1013 mb, 7. Sosnowa – 391 mb, 8. Szpitalna – 488 mb, 9. Zawodzie – 2429, 10. Kacza – 191 mb, 11. Dąbrowskiego – 173 mb, 12. Ciechanowska – 377 mb, 13. 3 –go Maja – 558 mb, 14. Św. Wojciecha – 222 mb, 15. Joselewicza – 209 mb, | 1. Słoneczna – 450 mb, 2. Miła – 490 mb, 3. Mazowiecka – 819 mb, 4. Polna – 1080 mb, 5. Kilińskiego – 383 mb, 6. Starzyńskiego – 532 mb, 7. Al. Wojska Polskiego – 669 mb, 8. Al. Jana Pawła II- 1082 mb, 9. Broniewskiego – 480 mb, 10. Asnyka – 350 mb, 11. Iwaszkiewicza – 390 mb, 12. Świerkowa – 320 mb, 13. Sadowa – 1091 mb, 14. Przemysłowa – 914 mb, 15. Kolejowa – 1400 mb, 16. Pukiańca – 535 mb,. 17. Rolnicza – 1494 mb, 18. Tęczowa – 478 mb, 19. Ściegiennego – 393 mb, 20. Wiejska – 1015 mb, 21. Wojskowa – 1107 mb 22. Św. Floriana – 215 mb, 23. Agrestowa – 554 mb, |

**STANDARD III ZUD obejmuje ulice**

**Tabela B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Akacjowa – 104 mb, 2. Agrestowa – 552 mb 3. Azaliowa – 564 mb, 4. Baczyńskiego – 232 mb, 5. Bienia – 116 mb, 6. Brzechwy – 89 mb, 7. Brzoskwiniowa – 256 mb, 8. Bukowa – 308 mb, 9. Bukszpanowa – 228 mb, 10. Chełchowskiego – 1639 mb, 11. Cicha – 130 mb, 12. Cisowa - 137 mb, 13. Chabrowa – 208 mb, 14. Chełmońskiego – 89 mb 15. Czeladnicza – 99 mb, 16. Dębowa – 108 mb, 17. Dobra – 115 mb, 18. Gałczyńskiego – 102 mb, 19. Gdańska – 459 mb, 20. Glinki – 135 mb, 21. Handlowa – 341 mb, 22. Hoppe – 123 mb, 23. Inżynierska – 1568 mb, 24. Jabłoniowa – 104 mb, 25. Jasna – 178 mb, 26. Jaśminowa – 284 mb, 27. Jaworowa – 316 mb 28. Jelińskiego – 85 mb, 29. Jesienna – 198 mb, 30. Jesionowa – 251 mb, 31. Kalinowa – 296 mb, 32. Kąpielowa – 132 mb, 33. Wyszyńskiego – 360 mb, 34. Kisielewskiego – 295 mb, 35. Klonowa – 177 mb, 36. Kochanowskiego – 206 mb, 37. Konopnickiej – 178 mb 38. Kopernika – 186 mb, 39. Kossaka – 347 mb, 40. Kościelna – 62 mb, 41. Królowej Jadwigi – 485 mb, 42. Krótka – 98 mb, 43. Krzywa – 434 mb, 44. Kurpiowska – 312 mb, 45. Księcia Janusza – 164 mb, 46. Twardowskiego – 270 mb, 47. Skargi – 97 mb, | 1. Kwiatowa – 301 mb, 2. Leszczynowa – 570 mb, 3. Lipowa – 208 mb, 4. Lotników – 331 mb, 5. Ławnicza – 186 mb, 6. Łąkowa – 118 mb, 7. Magnolii – 628 mb, 8. Malczewskiego – 89 mb, 9. Malinowa – 364 mb, 10. Matuszewskiego – 330 mb, 11. Medyczna – 153 mb 12. Mickiewicza – 178 mb, 13. Miłosza – 289 mb, 14. Miodowa – 797 mb, 15. Mirowska – 1564 mb, 16. Młodych – 79 mb, 17. Młot-Przepałkowskiego – 364 mb, 18. Mokra – 102 mb, 19. Morelowa – 147 mb, 20. Nadrzeczna – 634 mb, 21. Narutowicza – 353 mb, 22. Norwida – 98 mb, 23. Nowa – 205 mb, 24. Nowowarszawska – 137 mb, 25. Ogrodowa – 226 mb, 26. Obojskiego – 377 mb, 27. Obrońców Westerplatte – 135 mb, 28. Kryszkiewicza – 143 mb, 29. Okopowa – 272 mb, 30. Orzeszkowej – 110 mb, 31. Ostoja-Kotkowskiego – 208 mb, 32. Oszkobłok – 1396 mb, 33. Piaski – 407 mb, 34. Pielgrzymkowa – 659 mb, 35. Piękna – 255 mb, 36. Pileckiego – 540 mb, 37. Poziomkowa – 542 mb, 38. Prosta – 651 mb, 39. Prusa – 162 mb, 40. Przechodnia – 107 mb, 41. Przyjemna – 655 mb 42. Pstra – 314 mb, 43. Pszeniczna – 111 mb,, 44. Reja – 252 mb, 45. Reymonta – 145 mb, 46. Rostkowska – 1199 mb, 47. Rowerowa – 404 mb, 48. Różana – 382 mb, | 1. Rubinowa – 94 mb, 2. Ruda – 490 mb, 3. Rumiankowa – 153 mb, 4. Rycerska – 269 mb, 5. Rzemieślnicza – 157 mb, 6. Sienkiewicza – 236 mb, 7. Sienna – 413 mb, 8. Skłodowskiej-Curie – 305 mb, 9. Spacerowa – 129 mb, 10. Spokojna – 244 mb, 11. Spółdzielcza – 220 mb, 12. Stawki – 75 mb, 13. Strażacka – 123 mb, 14. Szkolna – 315 mb, 15. Św. Floriana – 215 mb 16. Św. Kingi – 163 mb, 17. Św. Krzysztofa – 402 mb, 18. Targowa – 828 mb, 19. Tuwima – 587 mb, 20. Tylna – 94 mb, 21. Warszawska – 186 mb, 22. Wąska – 201 mb, 23. Obrońców Westerplatte – 135 mb 24. Willowa – 151 mb, 25. Wiosenna – 242 mb, 26. Witkiewicza – 226 mb, 27. Wrzosowa – 287 mb, 28. Zaciszna – 274 mb, 29. Zduńska – 337 mb, 30. Zielona – 193 mb, 31. Żeromskiego – 467 mb, 32. Żniwna – 196 mb, 33. Żytnia – 699 mb, 34. 9-go Maja – 1432 mb, 35. Długa – 299 mb, 36. Dworska – 629 mb, 37. Jałowcowa – 152 mb, 38. Wiśniowa – 259 mb, 39. Zamkowa – 296 mb, 40. Matejki – 94 mb, 41. Polna – 2416 mb, 42. Kolejowa – 261 mb, |

**Informacje uzupełniające:**

1. Planem zimowego utrzymania dróg objęte są ulice wyszczególnione powyżej, których łączna długość wynosi 68,308 km

3. Odśnieżanie całej szerokości jezdni dotyczy ulic z jezdniami asfaltowymi. Na ulicach z jezdniami nieutwardzonymi należy odśnieżyć pas jezdny o szerokości 6,0 m.

W przypadku jezdni węższych, albo gdy szerokość 6,0 m jest niemożliwa do uzyskania z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np.: wąskie osiedlowe ulice, zaparkowane pojazdy ) konieczne jest wykonanie mijanek umożliwiających swobodny przejazd.

4. Zwalczanie śliskości na jezdni :

* do zwalczania śliskości na jezdni będzie stosowana 4% mieszanina piasku z solą, którą wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na okres realizacji umowy.
* w przypadku wystąpienia oblodzenia jezdni Zamawiający może zalecić sypanie ciągłe całej powierzchni jezdni, jednakże odbywać się będzie to na wytypowanych ulicach ściśle wg dyspozycji Zamawiającego,
* do zwalczania śliskości na ulicach o nawierzchni z kostki brukowej stosować chlorek wapnia (NaCl2),

5. Wywożenie nagromadzonego śniegu utrudniającego komunikację pieszą i samochodową może być wykonywane wyłącznie na zalecenie Zamawiającego i w uzgodnionym zakresie co do ilości i miejsca składowania śniegu.

6. Technikę prowadzenia prac zimowego utrzymania określono w Specyfikacji Technicznej zamieszczonej w opisie przedmiotu zamówienia /OPZ/, którą Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać