Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 84/2017

Burmistrza Przasnysza z dnia 4 października 2017r.

**WYKAZ DRÓG**

**WEDŁUG STANDARDÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA**

**STANDARD I ZUD obejmuje**

1. Rynek – ciąg jezdny wokół placu rynku 345 mb,

**STANDARD II ZUD obejmuje ulice**

**Tabela A**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Makowska na odcinku od ronda DK57 do małego ronda ul. Mostowej./ razem z małym rondem/ – 219 mb,
2. Świerczewo – 638 mb,
3. Ostrołęcka – 347 mb,
4. Mostowa – 246 mb,
5. Osiedlowa – 245 mb,
6. Orlika – 1013 mb,
7. Sosnowa – 391 mb,
8. Szpitalna – 488 mb,
9. Zawodzie – 2429,
10. Kacza – 191 mb,
11. Dąbrowskiego – 173 mb,
12. Ciechanowska – 377 mb,
13. 3 –go Maja – 558 mb,
14. Św. Wojciecha – 222 mb,
15. Joselewicza – 209 mb,
 | 1. Słoneczna – 450 mb,
2. Miła – 490 mb,
3. Mazowiecka – 819 mb,
4. Polna – 1080 mb,
5. Kilińskiego – 383 mb,
6. Starzyńskiego – 532 mb,
7. Al. Wojska Polskiego – 669 mb,
8. Al. Jana Pawła II- 1082 mb,
9. Broniewskiego – 480 mb,
10. Asnyka – 350 mb,
11. Iwaszkiewicza – 390 mb,
12. Świerkowa – 320 mb,
13. Sadowa – 1091 mb,
14. Przemysłowa – 914 mb,
15. Kolejowa – 1400 mb,
16. Pukiańca – 535 mb,.
17. Rolnicza – 1494 mb,
18. Tęczowa – 478 mb,
19. Ściegiennego – 393 mb,
20. Wiejska – 1015 mb,
21. Wojskowa – 1107 mb
22. Św. Floriana – 215 mb,
23. Agrestowa – 554 mb,
 |

**STANDARD III ZUD obejmuje ulice**

**Tabela B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Akacjowa – 104 mb,
2. Agrestowa – 552 mb
3. Azaliowa – 564 mb,
4. Baczyńskiego – 232 mb,
5. Bienia – 116 mb,
6. Brzechwy – 89 mb,
7. Brzoskwiniowa – 256 mb,
8. Bukowa – 308 mb,
9. Bukszpanowa – 228 mb,
10. Chełchowskiego – 1639 mb,
11. Cicha – 130 mb,
12. Cisowa - 137 mb,
13. Chabrowa – 208 mb,
14. Chełmońskiego – 89 mb
15. Czeladnicza – 99 mb,
16. Dębowa – 108 mb,
17. Dobra – 115 mb,
18. Gałczyńskiego – 102 mb,
19. Gdańska – 459 mb,
20. Glinki – 135 mb,
21. Handlowa – 341 mb,
22. Hoppe – 123 mb,
23. Inżynierska – 1568 mb,
24. Jabłoniowa – 104 mb,
25. Jasna – 178 mb,
26. Jaśminowa – 284 mb,
27. Jaworowa – 316 mb
28. Jelińskiego – 85 mb,
29. Jesienna – 198 mb,
30. Jesionowa – 251 mb,
31. Kalinowa – 296 mb,
32. Kąpielowa – 132 mb,
33. Wyszyńskiego – 360 mb,
34. Kisielewskiego – 295 mb,
35. Klonowa – 177 mb,
36. Kochanowskiego – 206 mb,
37. Konopnickiej – 178 mb
38. Kopernika – 186 mb,
39. Kossaka – 347 mb,
40. Kościelna – 62 mb,
41. Królowej Jadwigi – 485 mb,
42. Krótka – 98 mb,
43. Krzywa – 434 mb,
44. Kurpiowska – 312 mb,
45. Księcia Janusza – 164 mb,
46. Twardowskiego – 270 mb,
47. Skargi – 97 mb,
 | 1. Kwiatowa – 301 mb,
2. Leszczynowa – 570 mb,
3. Lipowa – 208 mb,
4. Lotników – 331 mb,
5. Ławnicza – 186 mb,
6. Łąkowa – 118 mb,
7. Magnolii – 628 mb,
8. Malczewskiego – 89 mb,
9. Malinowa – 364 mb,
10. Matuszewskiego – 330 mb,
11. Medyczna – 153 mb
12. Mickiewicza – 178 mb,
13. Miłosza – 289 mb,
14. Miodowa – 797 mb,
15. Mirowska – 1564 mb,
16. Młodych – 79 mb,
17. Młot-Przepałkowskiego – 364 mb,
18. Mokra – 102 mb,
19. Morelowa – 147 mb,
20. Nadrzeczna – 634 mb,
21. Narutowicza – 353 mb,
22. Norwida – 98 mb,
23. Nowa – 205 mb,
24. Nowowarszawska – 137 mb,
25. Ogrodowa – 226 mb,
26. Obojskiego – 377 mb,
27. Obrońców Westerplatte – 135 mb,
28. Kryszkiewicza – 143 mb,
29. Okopowa – 272 mb,
30. Orzeszkowej – 110 mb,
31. Ostoja-Kotkowskiego – 208 mb,
32. Oszkobłok – 1396 mb,
33. Piaski – 407 mb,
34. Pielgrzymkowa – 659 mb,
35. Piękna – 255 mb,
36. Pileckiego – 540 mb,
37. Poziomkowa – 542 mb,
38. Prosta – 651 mb,
39. Prusa – 162 mb,
40. Przechodnia – 107 mb,
41. Przyjemna – 655 mb
42. Pstra – 314 mb,
43. Pszeniczna – 111 mb,,
44. Reja – 252 mb,
45. Reymonta – 145 mb,
46. Rostkowska – 1199 mb,
47. Rowerowa – 404 mb,
48. Różana – 382 mb,
 | 1. Rubinowa – 94 mb,
2. Ruda – 490 mb,
3. Rumiankowa – 153 mb,
4. Rycerska – 269 mb,
5. Rzemieślnicza – 157 mb,
6. Sienkiewicza – 236 mb,
7. Sienna – 413 mb,
8. Skłodowskiej-Curie – 305 mb,
9. Spacerowa – 129 mb,
10. Spokojna – 244 mb,
11. Spółdzielcza – 220 mb,
12. Stawki – 75 mb,
13. Strażacka – 123 mb,
14. Szkolna – 315 mb,
15. Św. Floriana – 215 mb
16. Św. Kingi – 163 mb,
17. Św. Krzysztofa – 402 mb,
18. Targowa – 828 mb,
19. Tuwima – 587 mb,
20. Tylna – 94 mb,
21. Warszawska – 186 mb,
22. Wąska – 201 mb,
23. Obrońców Westerplatte – 135 mb
24. Willowa – 151 mb,
25. Wiosenna – 242 mb,
26. Witkiewicza – 226 mb,
27. Wrzosowa – 287 mb,
28. Zaciszna – 274 mb,
29. Zduńska – 337 mb,
30. Zielona – 193 mb,
31. Żeromskiego – 467 mb,
32. Żniwna – 196 mb,
33. Żytnia – 699 mb,
34. 9-go Maja – 1432 mb,
35. Długa – 299 mb,
36. Dworska – 629 mb,
37. Jałowcowa – 152 mb,
38. Wiśniowa – 259 mb,
39. Zamkowa – 296 mb,
40. Matejki – 94 mb,
41. Polna – 2416 mb,
42. Kolejowa – 261 mb,
 |

 **Informacje uzupełniające:**

1. Planem zimowego utrzymania dróg objęte są ulice wyszczególnione powyżej, których łączna długość wynosi 68,308 km

3. Odśnieżanie całej szerokości jezdni dotyczy ulic z jezdniami asfaltowymi. Na ulicach z jezdniami nieutwardzonymi należy odśnieżyć pas jezdny o szerokości 6,0 m.

 W przypadku jezdni węższych, albo gdy szerokość 6,0 m jest niemożliwa do uzyskania z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np.: wąskie osiedlowe ulice, zaparkowane pojazdy ) konieczne jest wykonanie mijanek umożliwiających swobodny przejazd.

4. Zwalczanie śliskości na jezdni :

* do zwalczania śliskości na jezdni będzie stosowana 4% mieszanina piasku z solą, którą wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na okres realizacji umowy.
* w przypadku wystąpienia oblodzenia jezdni Zamawiający może zalecić sypanie ciągłe całej powierzchni jezdni, jednakże odbywać się będzie to na wytypowanych ulicach ściśle wg dyspozycji Zamawiającego,
* do zwalczania śliskości na ulicach o nawierzchni z kostki brukowej stosować chlorek wapnia (NaCl2),

5. Wywożenie nagromadzonego śniegu utrudniającego komunikację pieszą i samochodową może być wykonywane wyłącznie na zalecenie Zamawiającego i w uzgodnionym zakresie co do ilości i miejsca składowania śniegu.

6. Technikę prowadzenia prac zimowego utrzymania określono w Specyfikacji Technicznej zamieszczonej w opisie przedmiotu zamówienia /OPZ/, którą Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać